Title: ПРОТОКОЛ
Author: Kostina_av
Last saved by: Сахнова Наталья Александровна

Внедрение и популяризация лучших корпоративных практик 
по улучшению условий труда и сохранению здоровья работников 
за 1 квартал 2020 года.

№ п/п | Наименование организации | Описание лучшей практики | Результаты внедрения/ожидаемые результаты | Ссылки на размещенные документы и материалы по лучшей практике в сети «Интернет»
1 | 2 | 3 | 4 |
Оценка рисков повреждения работников

1.

ПАО ААК 
«Прогресс»

1.	Разработано 
Положение о системе управления профессиональными рисками.

Снижение 
производственного травматизма (1 квартал 2018 год –5 н.с., 1 квартал 
2019 года – 0 н.с., 1 квартал 2020 года – 0 н.с.

2.

Администрация Арсеньевского городского округа

1. На совещании «Итоги работы по государственному управлению охраной труда на территории Арсеньевского городского округа за 2019 год и задачи на 2020 год» рассмотрен вопрос оценка профессиональных рисков.
2. Оказывается методическая помощь работодателям и специалистам по охране труда  по вопросу разработки и внедрения профессиональных рисков.
3. Участие в вебинарах на тему «Внедрение профессиональных рисков»

Три предприятия городского округа преступили к разработке и внедрению профессиональных рисков.

Пропаганда здорового образа жизни

1.

ПАО ААК «Прогресс»

1. 06.02.2020. Прошло Первенство города Арсеньева по волейболу среди юношей и девушек на призы ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.
2. 11.03.2020 Проведен спортивный фестиваль «АРСГОРА: Гонка без тормозов — 2020»
3. Коллектив ПАО ААК «Прогресс» занял 1 место во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  «ГТО» среди трудовых коллективов.

1.  Пропаганда здорового образа жизни в трудовых коллективах.
2. Снижение уровня общей и профессиональной заболеваемости у работников.

http://arsprofkom.ru/category/

Внедрение новых технологий, установка оборудования
1. | МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» администрации АГО | В кабинете «Технология» (мальчиков) был установлен Стружкоотсос УВП-5000. Пылеуловитель снабжён тремя входами диаметром 160 мм каждый с одновременным использованием тремя станками, при необходимости можно заглушить входы. | Снижение возвещенных частиц древесной пыли в воздухе рабочей зоны. |
ИТОГО: | 4 | | |